**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Новосильская средняя общеобразовательная школа**

**Новосильского района Орловской области**

**(МБОУ Новосильская СОШ)**

**303500, Россия, Орловская область, г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 12**

**тел.: 8 (486 73) 2-11-95, факс: 8 (486 73) 2-14-03**

**E-mail:** nvslr\_nsosh@orel-region.ru **Web-site**: <http://novosil-sosh.obr57.ru>

**СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ**

Председатель ППО Директор МБОУ Новосильская СОШ

МБОУ Новосильская СОШ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н.Алехина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Селифонова Т.Н.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г

## Инструкцияпо охране труда в швейной мастерской №\_\_\_\_\_

### 1. Общие требования безопасности.

1.1. К самостоятельной работе в швейной мастерской имеют допуск лица, прошедшие обязательный медицинский осмотр, ознакомились с настоящей инструкцией, прошли инструктаж по охране труда. К работе в швейной мастерской школы допускаются учащиеся, начиная с 5-го класса.

1.2. Опасные производственные факторы во время работы в швейной мастерской:

* нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе размеров мебели;
* нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;
* проколы пальцев рук иглами и булавками при работе без использования напёрстка;
* получение различных травм рук при неосторожном обращении с ножницами, а также во время работы на швейной машине;
* поражение электрическим током при осуществлении работ на электрической швейной машине и при работе с электрическим утюгом;
* ожоги кистей рук различной степени тяжести при касании нагретых металлических частей утюга или паром при обильном смачивании ткани;
* возникновение пожара при оставлении включенного в электросеть утюга без присмотра.

1.3 Общие правила поведения учащихся в мастерской:

* входить в мастерскую только с разрешения учителя;
* перед началом работы надеть спецодежду;
* каждый учащийся должен работать только за своим рабочим местом, менять рабочее место можно только с разрешения учителя;
* начинать работу можно только с разрешения учителя и по его первому требованию немедленно заканчивать;
* нельзя отвлекать работающих одноклассников.

1.4. Во время проведения работ учащимися соблюдаются требования данной инструкции, применяется специальная одежда: хлопчатобумажный халат или фартук, косынка, а также диэлектрический коврик при работе с электрическим утюгом и на электрической швейной машине.

1.5. В случае получения кем-либо из учащихся травмы следует незамедлительно оказать первую помощь пострадавшему, оповестить о случившемся администрацию образовательного учреждения и родителей пострадавшего, при необходимости организовать его транспортировку в ближайшее лечебное учреждение.

1.6. После выполнения работ в швейной мастерской школы необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

1.7. В процессе работы в швейной мастерской обучающиеся должны соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Во время работы в швейной мастерской учащимся запрещается:

* трогать розетки, включать швейные машины, утюги, электроплиты и другие электроприборы без разрешения учителя;
* нарушать требования инструкций по охране труда в кабинетах технологии;
* находиться в швейной мастерской в отсутствии учителя;
* бегать без разрешения учителя, толкать друг друга, кидать различные предметы друг в друга, громко разговаривать, пользоваться мобильным телефоном.

1.9. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

### 2. Требования безопасности перед началом работы в швейной мастерской

2.1. Необходимо надеть спецодежду, волосы убрать под головной убор или закрепить заколками.

2.2. Следует проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.

2.3. Необходимо проверить исправность электрической вилки и изоляции электрического шнура утюга и швейной машины.

2.4. Следует убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса электрической швейной машины, в наличие диэлектрического коврика на полу около швейной машины и утюга.

### 3. Требования безопасности во время работы в швейной мастерской

3.1. Все работы в швейной мастерской учащимися проводятся только в присутствии учителя (преподавателя) трудового обучения.

3.2. Во время занятий в швейной мастерской должна выполняться только та работа, которая предусмотрена расписанием и планом занятий.

3.3. Запрещается применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.

3.4. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы; не пользоваться приборами с открытой спиралью.

3.5. Хранить иглы и булавки следует только в определённом месте (подушечке, коробочке или другой игольнице), не допускается разбрасывать их на рабочем месте.

3.6. Не разрешено использовать в работе ржавые иголки и булавки, строго запрещено брать иголки и булавки в рот; осуществлять шитье разрешается только иголками с напёрстком.

3.7. Ножницы хранить следует в строго определенном месте, класть их сомкнутыми концами от себя, передавать их друг другу ручками (кольцами) вперёд. Не допускается наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям швейной машины.

3.8. Не следует держать пальцы рук возле лапки и иглы швейной машины во избежание получения травмы.

3.9. Строго запрещено откусывать нитки зубами, отрезать их следует ножницами.
3.10. Включать и выключать электрический утюг в электросеть необходимо только сухими руками, берясь за электрическую вилку.

3.11. Утюг следует устанавливать на термоизоляционную подставку; необходимо следить за тем, чтобы горячая подошва не касалась электрического шнура утюга.

3.12. Во избежание ожогов кистей рук не следует прикасаться к горячим металлическим частям утюга и смачивать обильно тканый материал водой.

3.13. Не следует оставлять без присмотра включенный в электросеть утюг во избежание возникновения пожара.

3.14. Необходимо следить за нормальной работой электрического утюга, отключать утюг от электросети следует только за вилку, не дергая при этом за электрический шнур.

### 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении каких-либо неисправностей в работе швейной машины, электрического утюга - работу следует немедленно остановить, отключив приборы от электросети и доложить об этом преподавателю, работу продолжать допускается только после устранения всех неисправностей.

4.2. При возникновении пожара следует немедленно отключить утюг, швейную машину от электросети и приступить к ликвидации очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.3. В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не разрешается бросать на пол, их необходимо убирать в урну.

4.4. В случае получения травмы следует экстренно оказать первую помощь пострадавшему, незамедлительно информировать о случившемся администрацию образовательного учреждения, при необходимости транспортировать пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать "скорую помощь", исходя из сложившейся ситуации.

4.5. Учащийся должен прекратить работу и сообщить учителю при плохом самочувствии; при возникновении любой нестандартной ситуации сохранять спокойствие и неукоснительно выполнять указания учителя.

### 5. Требования безопасности по окончании работы в швейной мастерской5.1. Отключить электрическую швейную машину, утюг от электросети;

### 5.2. Убрать все рабочие инструменты и приспособления в отведённые для их хранения места;

5.3. О неисправном оборудовании или инструментах доложить преподавателю;

5.4. Привести в надлежащий порядок свое рабочее место;

5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию разработал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

С инструкцией ознакомлен (а)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/